Оглавление

[1. Назначение 2](#_Toc515640511)

[2. Системные требования 3](#_Toc515640512)

[3. Параметры приложения 4](#_Toc515640513)

[4. Описание пользовательского интерфейса 5](#_Toc515640514)

[4.1. Список модулей сигналов 6](#_Toc515640515)

[4.2. Панель состояния 7](#_Toc515640516)

[4.4. Рабочая область 9](#_Toc515640517)

[4.6. Таблица значений 13](#_Toc515640518)

[5. Создание пользовательских уведомлений 14](#_Toc515640519)

[5.1. Триггеры для модуля 16](#_Toc515640520)

[5.2. Триггеры для сигнала 17](#_Toc515640521)

[6. Отчет по активным событиям 23](#_Toc515640522)

[7. Просмотр архива данных 24](#_Toc515640523)

[7.1. Просмотр статистики по архивным данным 25](#_Toc515640524)

[8. Описание внутренней архитектуры ПО 26](#_Toc515640525)

[Приложение 1. Клиент для МК Arduino 28](#_Toc515640526)

[Приложение 2. Клиент для С/С++. 30](#_Toc515640527)

[Приложение 3. Клиент для NET (C#). 31](#_Toc515640528)

[Приложение 4. Клиент для Python. 32](#_Toc515640529)

[Приложение 5. Правила написания клиента для любых МК и устройств 33](#_Toc515640530)

[Приложение 6. API для получения текущих значений 35](#_Toc515640531)

[Приложение 7. Задание частоты получения данных 37](#_Toc515640532)

[Приложение 8. Скрипт Python для отправки email 38](#_Toc515640533)

[ЛИЦЕНЗИЯ 39](#_Toc515640534)

1. Назначение

Программное обеспечение SVisual предназначено для мониторинга работы МК устройств, отладки программы, оповещения пользователя о наступивших событиях.

Возможности SVMonitor:

* подключение к МК по COM порту (usb для arduino), по сети Ethernet или Wi-Fi протокол TCP;
* опрос значений сигналов в реальном времени с частотой от 100 Гц (ниже, те 100 Гц максимум, по умолчанию 10 Гц), количество устройств и сигналов выбирается пользователем;
* допустимое количество сигналов для записи 2048, кол-во модулей 8 (при превышении ничего страшного не произойдет, будет только предупреждение, запас предусмотрен);
* вывод значений выбранных сигналов на экран монитора в реальном времени;
* запись архива сигналов на жесткий диск ПК;
* просмотр архива с помощью дополнительного ПО SVViewer;
* возможность установки оповещений о возникшем событии (триггеров), запуск пользовательского процесса при срабатывании триггера;
* добавление сигнала для просмотра/записи только клиентом, никаких дополнительных движений не требуются.

1. Системные требования

Операционная система: Windows-64 (7, 8, 10), Linux

Процессор: не ниже Pentium 4

Оперативная память : не ниже 512 мб

1. Параметры приложения

В главном меню выберите «Настройки»




Рис.3.1. Выбор пункта меню «Настройки»

Откроется окно «Настройки»




Рис.3.2 Окно «Настройки».

При соединении по COM выберите «соединение по COM», задайте порт и скорость.   
Остальные параметры передачи зашиты жестко в ПО:   
ByteSize = 8, NoParity, NoFlowControl, StopBits::OneStop.

При соединение по Ethernet выберите «соединение по Ethernet», задайте ip адрес и порт.

Для вступления в силу изменений параметров «Получение данных» требуется   
перезагрузка ПО.

Для возможности просмотра архива записанных сигналов на панели «Сохранение данных» активируйте сохранение данных, задайте путь до папки.


1. Описание пользовательского интерфейса

Панель контроля

Панель инструментов

Таблица значений

Рабочая область



Список сигналов

Панель состояния

Рис.4.1. Главное окно программы.

* Текущие сигналы подключенных устройств отображаются в списке сигналов.
* Рабочая область предназначена для показа значений выбранных сигналов в реальном времени получения данных и в стабильном состоянии.
* Таблица значений показывает текущие значения маркеров сигналов.
* Панель инструментов позволяет производить манипуляции над графиком сигналов.
* Панель состояния показывает сообщения системы о наступивших событиях: подключение модуля, добавление нового сигнала и т.д.
  1. Список модулей сигналов




Рис.4.2. Список модулей сигналов.

Список модулей сигналов содержит подключенные устройства в данный момент времени. Используется для выбора сигнала для показа в рабочей области.

Индикация слева от модуля показывает состояние передачи данных.

Двойной щелчок ЛКМ на сигнале приводит к отображению сигнала в рабочей области. Также сигнал можно перенести в рабочую область не отпуская ЛКМ.

Если сигнал или модуль в данный момент не используется, его можно удалить: нажать ПКМ и выбрать пункт «Удалить».

Для удаления активного модуля, модуль нужно сначала отключить, затем появится возможность удаления.




Рис.4.3. Удаление модуля.

Дополнительные поля списка «Комментарий» и «Группа» заполняются пользователем и используются при просмотре записанного архива данных.

* 1. Панель состояния

Панель состояния приложения показывает диагностические сообщения:

- изменение списка модулей сигналов;

- срабатывание триггеров сигналов (см. раздел 6);

- физическое подключение-отключение модулей.



Рис.4.4. Панель состояния.

* 1. Панель инструментов

Панель инструментов используется в работе с окнами рабочей области.



Масштабирование по осям

Откат выделения  
области интереса

Изменение цветов отображения сигналов

Активный вывод в реальном времени

Масштабирование графика

Рис.4.5. Панель инструментов.

Команды с панели инструментов применяются к сигналам выбранного окна рабочей области. Выбранное окно обведено желтой рамкой.

* 1. Рабочая область

Предназначена для отображения выбранных сигналов в реальном времени.

Легенда, слева сверху в рабочей области, содержит список сигналов типа «Наименование Комментарий», цвет легенды сигнала совпадает с цветом графика сигнала.

Детальный просмотр сигнала возможен при отключении активного вывода (отображение текущих полученных значений, - кнопка «старт-стоп» на панели инструментов ).


Используя мышь, вы можете:

- масштабировать сигнал, вращая колесико мыши,

- масштабировать отдельно оси координат,

- выделять область интереса,

- двигаться в рабочей области зажав ПКМ.






Рис.4.6. Выделение области интереса сигнала.

Маркеры – красные линии в рабочей области, предназначены для показа текущего значения сигнала.

Значение сигнала обновляется при перемещении маркера мышью и отображается на графике и в таблице значений снизу рабочей области.

Двигая мышь по графику, нажав ЛКМ можно видеть текущие значения сигнала на графике.




Рис.4.7. Маркер в рабочей области.

В одно окно рабочей области может быть добавлено неограниченное количество сигналов, при этом все сигналы масштабируются по одной оси.




Рис. 4.8. Множество сигналов в окне рабочей области.

Для удаления сигнала из рабочего окна нажмите ПКМ на легенде сигнала.

Если ваши сигналы имеют разную размерность и вы хотите сопоставить сигналы, вы можете добавить сигнал в другое окно рабочей области.  
 Для этого достаточно выбрать сигнал в таблице, и не отпуская ЛКМ переместить сигнал ниже текущего окна рабочей области. Будет создано другое окно для этого сигнала.




Рис.4.9. Дополнительные окна в рабочей области.

Также сигнал можно перенести на другую ось в этом же окне, для этого достаточно выбрать сигнал в окне, и не отпуская ЛКМ переместить сигнал в это же окно. При этом сигнал всегда будет максимально отмасштабирован по оси ординат и не связан с другими сигналами окна.



Рис.4.10. Альтернативная ось окна.

* 1. Таблица значений

Таблица значений служит для показа текущего значения сигнала в точке нахождения маркера.




Рис.4.11. Таблица значений.

1. Создание пользовательских уведомлений

Триггер – это условие, которое может быть выполнено, например, срабатывание датчика при превышении уровня воды.

Уведомление – это реакция на событие сработавшего триггера.

В качестве уведомлений используется вызов стороннего процесса компьютера, на котором запущен SVMonitor. Это может быть любое приложение ОС, - консольная программа, python скрипт, любая другая программа.

На панели контроля нажмите кнопку с флажком.





Рис.5.1. Открытие окна настройки пользовательских уведомлений.

Откроется окно настройки уведомлений.



Список модулей

Список сигналов

Список триггеров

Рис.5.2. Окно настройки уведомлений.

На панели «Условие срабатывания» вы выбираете условие, при котором произойдет срабатывание триггера и соответственно вызов внешнего процесса.

На панели «Запуск процесса» вы задаете название триггера, путь к процессу который требуется запустить при срабатывании условия, аргументы процесса задаются через пробел.

* 1. Триггеры для модуля

При выборе модуля из списка модулей, в таблице триггеров появляется два стандартных триггера: «подключение модуля» и «отключение модуля». Эти триггеры создаются автоматически при подключении нового модуля.

Для модулей нельзя удалять стандартные триггеры, и добавлять пользовательские триггеры.

Триггер «подключение модуля» (connectModule в столбце «Условие» ) срабатывает когда известный модуль вновь подключается к сети.

Триггер «отключение модуля» (disconnectModule в столбце «Условие» ) срабатывает когда модуль отключается от сети.

Если вы хотите обработать события подключения/отключения модуля, вы должны:

- выбрать условие в таблице триггеров;

- в секции «Условие срабатывания» нажать кнопку «Активно»;

- в секции «Запуск процесса» придумать и написать название триггера, выбрать путь к нужному процессу;

- нажать кнопку «Изменить».




Рис.5.3. Создание стандартного триггера.

* 1. Триггеры для сигнала

Для любого записываемого сигнала можно создать триггер, выбрав условие срабатывания:


- выберите сигнал из списка сигналов;

- выберите условие срабатывания;

Для сигналов типа int и real условия формулируются так:  
 «значение сигнала больше (>)/меньше (<)/равно (==) значению заданного порога».

Для сигналов типа bool условия формулируются так:  
 «положительный(FP)/отрицательный(FN) фронт сигнала».  
 (подробное описание п.5.3)

Временная задержка, сек



Кнопки выбора условия

Порог срабатывания

Рис.5.4. Создание триггера для сигнала.

- в секции «Условие срабатывания» задайте порог срабатывания и временную задержку (при необходимости);

- нажмите кнопку «Активно»;

- в секции «Запуск процесса» написать название триггера, выбрать путь к нужному процессу;

- нажать кнопку «Добавить».


В таблице триггеров вы увидите созданный триггер с заданным именем и условием.

Созданные триггеры можно редактировать, деактивировать, удалять. Для этого нужно выбрать триггер в таблице триггеров и нажать кнопку снизу «Изменить» либо «Удалить» .

* 1. Порядок работы триггеров

Условие срабатывания триггера – выход значения целевого сигнала за пределы заданного порога с учетом установленной задержки (задается в секундах).

Пример 1. Сигнал типа integer, условие «значение > порога, задержка > 0».



сигнал

таймер

триггер

порог значения сигнала

порог значения таймера

событие

сигнал

таймер

триггер

процесс

Рис.5.5. Пример №1.


В момент t1 значение сигнала превысило порог, начался отсчет времени таймера.

В момент t2 значение сигнала стало меньше порога, таймер не успел отсчитать заданный интервал времени и сбросился в ноль.

В момент t3 значение сигнала вновь превысило порог, снова начался отсчет времени таймера.

В момент времени t4 таймер отсчитал заданную паузу, и сработал триггер – запустился пользовательский процесс.

Пример 2. Сигнал типа integer, условие «значение > порога, задержка > 0».



сигнал

процесс

триггер

таймер

Рис.5.6. Пример №2.

В момент t1 значение сигнала превысило порог, начался отсчет времени таймера.


В момент t2 таймер отсчитал заданную паузу, и сработал триггер – запустился пользовательский процесс.

В момент t3 значение сигнала опустилось ниже порога, таймер и триггер сбросились.

В момент t4 значение сигнала вновь превысило порог, начался отсчет времени таймера.

В момент t5 таймер снова отсчитал заданную паузу, и снова сработал триггер – запустился пользовательский процесс.

Пример 3. Сигнал типа integer, условие «значение < порога, задержка > 0».



процесс

триггер

таймер

сигнал

Рис.5.7. Пример №3.

В момент t1 значение сигнала стало ниже порога, начался отсчет времени таймера.


В момент t2 значение сигнала стало выше порога, таймер не успел отсчитать заданный интервал времени и сбросился в ноль.

В момент t3 значение сигнала вновь ниже порога, снова начался отсчет времени таймера.

В момент времени t4 таймер отсчитал заданную паузу, и сработал триггер – запустился пользовательский процесс.

В момент t5 значение сигнала стало выше порога, таймер и триггер сбросились.

Пример 4. Сигнал типа bool, условие «значение FP (положительный фронт), задержка > 0».



триггер

таймер

сигнал

процесс

Рис.5.8. Пример №4.

В момент t1 значение сигнала стало TRUE, начался отсчет времени таймера.


В момент t2 значение сигнала стало FALSE, таймер не успел отсчитать заданный интервал времени и сбросился в ноль.

В момент t3 значение сигнала вновь TRUE, снова начался отсчет времени таймера.

В момент времени t4 таймер отсчитал заданную паузу, и сработал триггер – запустился пользовательский процесс.

В момент t5 значение сигнала стало FALSE, таймер и триггер сбросились.

Пример 5. Сигнал типа bool, условие «значение FN (отрицательный фронт), задержка == 0».



триггер

процесс

сигнал

Рис.5.9. Пример №5.

В момент времени t1 значение сигнала стало FALSE, сработал триггер – запустился пользовательский процесс.

В момент t2 значение сигнала стало TRUE, триггер сбросился.

В момент t2 значение сигнала вновь стало FALSE, сработал триггер – запустился пользовательский процесс.

1. Отчет по активным событиям

На панели контроля нажмите кнопку с таблицей.




Рис.6.1. Открытие окна отчета.

Откроется окно отчета.




Рис.6.2. Окно отчета.

Отчет содержит время срабатывания триггера, условие срабатывания.

1. Просмотр архива данных

Для просмотра записанных файлов данных необходимо запустить приложение SVViewer.exe.





Рис.7.1. Окно просмотрщика архива.

Все операции в окне просмотра аналогичны описанным выше для SVMonitor.

Для добавления файлов данных, нажмите на кнопку «открыть» в панели управления и выберите файлы архива.

* 1. Просмотр статистики по архивным данным

Для показа гистограммы изменения сигнала нажмите кнопку «статистика» на панели управления.



Откроется окно для построения гистограммы. Перетащите выбранный сигнал в окно.




Рис.7.2. Окно статистики.

В окне отображается гистограмма значений сигнала, площадь гистограммы до маркера слева, среднее значение, длительность текущего значения сигнала.

ПКМ на графике выбирает конкретное значение сигнала.

1. Описание внутренней архитектуры ПО

GUI Qt

SVMonitor.exe

SVViewer.exe

SVGraphPanel.dll

SVStatPanel.dll

Backend

SVServer.dll

SVConfig.lib

SVAuxFunc.lib

API

SVClient.dll

User device

sqlite.dll

libuv.lib

zlib.dll

API

SVClient.dll

User device

TCP/COM

Рис.8.1. Архитектура ПО.

- SVClient.dll – кроссплатформенная библиотека для передачи данных от клиента, написана на С++, только STL. Нативные сокеты из SVAuxFunc.lib. Имеет С-интерфейс.

- SVMonitor.exe – главная графическая часть ПО, написана на С++, Qt + STL.   
Для получения данных от клиента использует QSerial для COM и libuv (в SVAuxFunc.lib) для TCP.  
Полученные данные передает серверной библиотеке SVServer.dll.   
Для отображения графиков используется библиотека SVGraphPanel.dll.  
БД sqlite.dll используется для хранения названий сигналов, триггеров, статистики событий.

- SVServer.dll – серверная библиотека, написана на С++, только STL. Буферизует переданные данные для отображения графика (для SVMonitor), записывает архив данных на диск, отслеживает цикл отработки триггеров. Архив сжимает с помощью zlib.dll. Непосредственно получением данных не занимается.  
Может быть использована отдельно от SVMonitor в консольном приложении, как сервис для записи архива.

-SVConfig.lib – хранит конфигурацию системы: ограничения на объем получаемых данных (кол-во сигналов, количество модулей, триггеров), глобальные типы структур.

-SVViewer.exe – просмотр архива сигналов, С++ Qt. Использует библиотеку SVGraphPanel.dll.

**Описание в свободном стиле.**

SVMonitor получает данные по TCP или COM, передает данные в SVServer для обработки.

Все сигналы добавляет динамически SVServer, все коллекции данных находятся в SVServer.

Принцип работы SVServer: циклический буфер, клиент записывает сигналы в текущую позицию буфера, одновременно с этим по буферу «бежит» читатель буфера в отдельном потоке. Читатель копит для каждого сигнала архив, размер архива 10 мин. По прошествии 10 мин архив сбрасывается на диск, то есть данные сжимаются и записываются в файл посылками по 10 минут. Еще один поток отвечает за обработку пользовательских триггеров. Триггеры добавляются/удаляются с SVMonitor.

Приложение 1. Клиент для МК Arduino

Клиент находится в папке с установленным ПО.

Вам не придется заботится о передаче данных, передача данных происходит автоматически по таймерным прерываниям, используется таймер 2.

Необходимо лишь обновлять переменные для записи.

**При соединении по COM вы не должны использовать вывод сообщений по COM порту (Serial.Print(), Serial.Write()).**

Интерфейс

namespace svisual{

// connect to server of ethernet

// module - name module [24max]

// macAddrModule - mac addr module

// ipAddrModule - ipaddr module

// ipAddrServ - ipaddr server

bool connectOfEthernet(const char\* module, const char\* macAddrModule, const char\* ipAddrModule, const char\* ipAddrServ, int portServ);

// connect to server of wi-fi

// module - name module [24max]

// ssid - your network SSID

// pass - secret password network

// ipAddrServ - ipaddr server

// portServ - port server

bool connectOfWiFi(const char\* module, const char\* ssid, const char\* pass, const char\* ipAddrServ, int portServ);

// connect to server of COM

// module - name module[24max]

// ipAddrServ - ipaddr server

// portServ - port server

bool connectOfCOM(const char\* module, int speed = 9600);

// add bool value for rec

// name [24max]

bool addBoolValue(const char\* name, bool value, bool onlyPosFront = false);

// add int value for rec

bool addIntValue(const char\* name, int value);

};

connectOfEhernet - функция для соединения по Ethernet. Принимает IP адрес модуля Arduino, адрес сервера SVMonitor. Возвращает TRUE, если соединение установлено.

connectOfWiFi - функция для соединения по WiFi. Принимает название сети и пароль, адрес сервера SVMonitor. Возвращает TRUE, если соединение установлено.

connectOfCOM - функция для соединения по COM порту. Принимает название модуля и скорость передачи. Возвращает TRUE, если соединение установлено.

addBoolValue(const char\* name, bool value, bool onlyPosFront = false) – функция используется для записи переменной типа bool.

name – имя переменной, не должно содержать сочетаний «=end=» и «=begin=» и превышать длину 24 символа;

value – значение переменной;

onlyPosFront – если требуется запись только положительного фронта сигнала.

addIntValue(const char\* name, int value) – функция используется для записи переменной   
типа int.

name – имя переменной, не должно содержать сочетаний «=end=» и «=begin=» и превышать длину 24 символа;

value – значение переменной;

Пример скетча

#include <SVClient.h>

void setup() {

bool ok = svisual::connectOfCOM("test");

}

int cnt = 0;

void loop() {

svisual::addValue("dfv", cnt);

++cnt;

if (cnt > 10) cnt = 0;

bool isOdd = cnt % 2;


svisual::addValue("bFW", isOdd);

svisual::addValue("bBW", !isOdd);

delay(200);

}

В результате вы увидите:



# Приложение 2. Клиент для С/С++.

Написан на C++. Может использоваться в многопоточных приложениях.

#pragma once

#ifdef SVCLDLL\_EXPORTS

#define SVCL\_API extern "C" \_\_declspec(dllexport)

#else

#define SVCL\_API extern "C" \_\_declspec(dllimport)

#endif

// соед-ся с сервером

// objName - имя модуля клиента записи

// ipAddrServ - адрес сервера

SVCL\_API bool sv\_connect(const char\* objName, const char\* ipAddrServ, int portServ);

// разъед с сервером

SVCL\_API void sv\_disconnect();

// добавить значение сигнала для записи

SVCL\_API bool sv\_addBoolValue(const char\* name, bool value, bool onlyPosFront = false);

// добавить значение сигнала для записи

SVCL\_API bool sv\_addIntValue(const char\* name, int value);

// добавить значение сигнала для записи

SVCL\_API bool sv\_addFloatValue(const char\* name, float value);

// изменение частоты записи сигналов  
SVCL\_API bool sv\_setParam(int cycleRecMs, int packetSz);

Пример

#include "SVClient.h"

#include <windows.h>

#pragma comment(lib,"SVClient.lib")

int \_tmain(int argc, \_TCHAR\* argv[])

{

if (sv\_connect("testMod", "127.0.0.1", 1001)){

std::cout << "connect ok";

}

else { std::cout << "connect err"; std::cin.get(); return -1;}

int cp = 0;

while (true){

sv\_addIntValue("cnt", cp);

sv\_addBoolValue("frnt", cp % 2 == 0);

++cp; if (cp > 10) cp = 0;

Sleep(300);

}

return 0;

}

# Приложение 3. Клиент для NET (C#).

Является оберткой клиентской библиотеки C++.

namespace SVisual

{

public class Client

{

[DllImport("SVClient.dll", CharSet = CharSet.Ansi, CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]

static extern bool svisual\_connect([MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)]string objName, [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)]string ipAddrServ, int portServ);

[DllImport("SVClient.dll", CharSet = CharSet.Ansi, CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]

static extern bool svisual\_disconnect();

[DllImport("SVClient.dll", CharSet = CharSet.Ansi, CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]

static extern bool svisual\_addBoolValue([MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)]string name,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

public bool connect(string objName, string ipAddrServ, int portServ)

{

return sv\_connect(objName, ipAddrServ, portServ);

}

public void disconnect()

{

sv\_disconnect();

}

public bool addBoolValue(string name, bool value, bool onlyPosFront = false)

{

return sv\_addBoolValue(name, value, onlyPosFront);

}

public bool addIntValue(string name, int value)

{

return sv\_addIntValue(name, value);

}

public bool addFloatValue(string name, float value)

{

return sv\_addFloatValue(name, value);

}

}

}

Пример использования

static void Main(string[] args)

{

Client clt = new Client();

clt.connect("sss", "127.0.0.1", 1111);

// clt.addBoolValue("sdd", true);

clt.addIntValue("cnt", n);

}

# Приложение 4. Клиент для Python.

Является оберткой клиентской библиотеки C++.

**from** ctypes **import** \*  
**import** sys  
  
lb = 0  
  
**def** connect(moduleName, ipAddr, port):  
 **global** lb  
 lb = CDLL(sys.path[0] + **"\SVClient.dll"**)  
  
 **return** lb.sv\_connect(moduleName, ipAddr, port)

**def** disconnect(moduleName, ipAddr, port):  
 **global** lb  
 lb = CDLL(sys.path[0] + **"\SVClient.dll"**)  
  
 **return** lb.sv\_disconnect()  
  
  
**def** addIntValue(valueName, value):  
 **global** lb  
 **if** (lb != 0):  
 **return** lb.sv\_addIntValue(valueName, value)  
  
 **return False  
  
def** addBoolValue(valueName, value, onlyFront = **False**):  
 **global** lb  
 **if** (lb != 0):  
 **return** lb.sv\_addBoolValue(valueName, value, onlyFront)  
  
 **return False  
  
def** addFloatValue(valueName, value):  
 **global** lb  
 **if** (lb != 0):  
 **return** lb.sv\_addFloatValue(valueName, value)  
  
 **return False**

Пример использования

**from** SVClient **import** SVClient  
  
ok = SVClient.connect(**b"sdsxxd"**, **b"127.0.0.1"**, 1111)  
  
**while**(ok):  
 SVClient.addIntValue(**b"sds"**, 22)

# Приложение 5. Правила написания клиента для любых МК и устройств

Для каждой записываемой переменной вы должны создать массив (пусть) на 10 значений. И обновлять переменную для текущего внутреннего цикла – прерывание (пусть) 100 мс   
(см. Приложение 7).

bool sv\_client::addValue(const char\* name, valueType type, value val, bool onlyPosFront){

if (!isConnect\_) return false;

valueRec\* vr = values\_.find(name);

if (!vr){

int sz = values\_.size();

if ((sz + 1) > SV\_VALS\_MAX\_CNT) return false;

int len = strlen(name);

if ((len == 0) || (len >= SV\_NAMESZ)) return false;

if (strstr(name, "=end=") || strstr(name, "=begin=")) return false;

vr = new valueRec();

strcpy(vr->name, name);

vr->type = type;

memset(vr->vals, 0, sizeof(value) \* SV\_PACKETSZ);

values\_.insert(vr->name, vr);

}

vr->vals[curCycCnt\_] = val;

vr->isActive = true;

vr->vals[curCycCnt\_] = val; // if happen interrupt

vr->isOnlyFront = onlyPosFront;

return true;

}

Каждые 100 мс (см. Приложение 7) по прерываниям вы должны проверять была ли обновлена записываемая переменная в текущем цикле и обновлять ее предыдущим значением, если не была обновлена:

// check active value in current cycle

int prevCyc = curCycCnt\_ - 1; if (prevCyc < 0) prevCyc = SV\_PACKETSZ - 1;

int sz = values\_.size(); valueRec\* vr;

for (int i = 0; i < sz; ++i){

vr = (valueRec\*)values\_.at(i);

if (!vr->isActive){

vr->vals[curCycCnt\_] = vr->vals[prevCyc];

if ((vr->type == valueType::tBool) && vr->isOnlyFront)

vr->vals[curCycCnt\_].tBool = false;

}

vr->isActive = false;

}

int next = curCycCnt\_ + 1;

// send data

if (next >= SV\_PACKETSZ) {

isConnect\_ = (isConnect\_) ? sendData() : false;

curCycCnt\_ = 0;

}

else curCycCnt\_++;

Каждую секунду (см. Приложение 7) по сокету или COM необходимо отправлять следующую структуру данных:

Маркер начала пакета

char\* start = "=begin=";

send(start, strlen(start));

Общий размер данных

#define SV\_NAMESZ 24  
#define SV\_PACKETSZ 10 (см.Приложение 7)

// кол-во записываемых переменных в данный момент

int sz = values\_.size();

struct dataRef{

char name[SV\_NAMESZ];

long int type; // tBool = 0, tInt = 1, tFloat = 2

long int vals[SV\_PACKETSZ]; // values data of 1 sec

};

int vlSz = sizeof(dataRef); long int allSz = SV\_NAMESZ + vlSz \* sz;

send((char\*)&allSz, 4);

Название модуля

send(module, SV\_NAMESZ);

Данные записанные за прошедшую секунду

dataRef \* data;

for (int i = 0; i < sz; ++i){

data = (dataRef \*)values\_.at(i);

send(data, vlSz);

}

Маркер окончания пакета

char\* end = "=end=";

send(end, strlen(end));

Подробнее смотрите скетч для МК Arduino.

# Приложение 6. API для получения текущих значений

На адрес SVMonitor по сокету вы можете послать следующие команды в формате JSON:

* Вернуть все сигналы

{"Command":"getAllSignals"}

Ответ

{

"Command":"allSignals",

"Signals":{

"Name":"...",

"Module":"...",

"Group":"...",

"Comment":"...",

"Type":"...", // int, bool, float

"State":"...", // состояние: isActive, noActive, isDelete

}

"SignCnt":"..." // кол-во сигналов

}

* Вернуть все триггеры

{"Command":"getAllTriggers"}

Ответ

{

"Command":"allTriggers",

"Triggers":{

"Name":"...",

"Signal":"...",

"Module":"...",

"CondType":"...", // тип условия: connectModule, disconnectModule,

// less, equals, more, posFront, negFront

"CondValue":"...", // порог

"CondToutSec":"...", // таймаут сек

"TrgType":"...", // тип: isSignal, isModule

"State":"..." // состояние: isActive, noActive

}

"TrgCnt":"..." // кол-во триггеров

}

* Вернуть текущее значение сигнала

{"Command":"getSignalData","Signal":"...","Module":”...”}

Signal – наименование сигнала

Module – наименование модуля

Ответ

{

"Command":"signalData",

"Signal":"...",

"Module":"...",

"ValueTime":"...",

"Value":"..."

}

Если сигнал не найден, ответ будет таким:

{

"Command":"signalData",

"Signal":"",

"Module":"",

"ValueTime":""

"Value":""

}

# Приложение 7. Задание частоты получения данных

Частота записи и получения данных задается параметрами в SVMonitor.ini, файл находится в папке установки ПО.

cycleRecMs = 100 мс – цикл записи сигнала – максимальная частота записи

packetSz = 10 – размер пакета для передачи данных

Параметрам по умолчанию соответствует частота записи 10 Гц, отправка пакета каждую секунду, размер пакета 10 значений.

Например, вы хотите отправлять данные каждую минуту, с частотой 1 Гц (значение в секунду), значит вы устанавливаете :

cycleRecMs = 1000 мс

packetSz = 60

**cycleRecMs не должен быть задан меньше 10 мс.**

**Если вы изменили эти параметры в SVMonitor.ini, то изменения надо провести в:**

- ини просмотрщика записей SViewer.ini;

- для клиентской библиотеке sv\_client.dll перед использованием вызвать метод:

bool sv\_setParam(int cycleRecMs, int packetSz)

- для клиента Arduino поправить в файле sv\_structurs.h:

#define SV\_CYCLEREC\_MS 100

#define SV\_PACKETSZ 10

# Приложение 8. Скрипт Python для отправки email

Может быть использован для обработки триггера события.

**import** sys  
**import** os  
**import** smtplib  
**from** email.mime.text **import** MIMEText  
**import** configparser  
  
*##### init*cng = configparser.ConfigParser()  
cng.read(sys.path[0] + **"/sendMess.ini"**)

recvAddr = cng[**"Param"**][**"recvAddr"**]

recvPassw = cng[**"Param"**][**"recvPassw"**]  
sendAddr = cng[**"Param"**][**"sendAddr"**].split()  
  
  
*##### sendMess***def** sendMess(modName, subject):  
 msg = MIMEText(**""**)  
 msg[**'Subject'**] = modName + **' '** + subject  
  
 s = smtplib.SMTP(**"smtp.gmail.com"**, 587)  
 s.starttls()  
 s.login(recvAddr, recvPassw)  
 s.sendmail(recvAddr, sendAddr, msg.as\_string())  
 s.quit()  
  
  
sendMess(**'Stk'**, **'P0. High level'**)

Файл ини


[Param]

recvAddr = [recv@mail.ru](mailto:recv@mail.ru)

recvPassw = 12345

sendAddr = [user1@mail.ru](mailto:user1@mail.ru) [user2@mail.ru](mailto:user2@mail.ru)

Пример использования



# ЛИЦЕНЗИЯ

|  |
| --- |
| The MIT License |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy |
|  | of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal |
|  | in the Software without restriction, including without limitation the rights |
|  | to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell |
|  | copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is |
|  | furnished to do so, subject to the following conditions: |
|  |  |
|  | The above copyright notice and this permission notice shall be included in |
|  | all copies or substantial portions of the Software. |
|  |  |
|  | THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR |
|  | IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, |
|  | FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE |
|  | AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER |
|  | LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, |
|  | OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN |
|  | THE SOFTWARE. |

.